Приложение №2

к постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 20.06.2016 № 562

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

и перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

на 2016 год

№ п/п	Наименование обязательных мероприятий	Срок реализации мероприятий, годы	Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности	Значение показателя	Определение показателя	Стоимость работ (млн.руб.)
2016 год
1.	Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов
1.1	Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец»	2016	Увеличение эффективности работы котельного оборудования	0,5	Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2016 году	4,4
2.	Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке
2.1.	Капитальный ремонт теплосети от ТК-1 – ТК3 до точки (А) ул. Чистовича	2016	Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, %	-0,3	Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году	1,6
2.2.	Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9	2016	Уменьшение потерь горячей воды	15%	Разница меду нормированным потреблением и фактическим	0,4
2.3.	Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова	2016	Уменьшение потерь электроэнергии	18%	Снижение реактивной мощности в РУ-0,4 котельных	0,2
2.4	Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА	2016	Уменьшение потерь электроэнергии	5%	За счет применения насосов с меньшей мощностью электродвигателя	0,4
2.5.	Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования	2016	Продление срока службы тепломеханического оборудования (котлы, теплообменники)	10%	За счет увеличения продолжительности срока эксплуатации относительно паспортных данных	0,7
2.6.	Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая	2016	Оптимизация режима горения горелок, согласно паспортным данным	5%	Полное сгорание газа, соблюдение норм загрязняющих выбросов, увеличение сроков чистки и промывки котлов	0,3